**Vejledning til brug af Softice maskine**

1. **Placering og påfyldning af maskine**
2. Maskinen stilles på et jævn underlag (Evt. på udlånt løftevogn)
3. Låget tages af og den lange metalpind tages op (Dette for at mix løber hurtigere ned i systemet første gang man fylder på)
4. Påfyld Softmix (max 8 liter) og sæt metalpind på plads igen.
   * Softice er en flødekoncentrat som ikke skal fortyndes, men bare hældes på.
   * Mix må godt blandes med aromastoffer som er beregnet til softice, eks. Jordbær / chokolade / Banan)
   * Kan sagtens påfyldes løbende mens man bruger maskinen.
5. **Opstart/brug af maskine**
6. Strøm tilsluttes
7. Drypbakke monteres forrest på maskinen.
8. Tænd maskine ved at bruge vippeknappen til højre for tappehåndtaget.
9. Klik på knappen (Auto) (Orange knap)
10. Frysetid før den er klar er ca. 5 min. (Ready vil da lyse når den er klar)
11. Man kan justere hårdheden med pilene op og ned (Grøn/Lilla), normal er 1.9
12. Maskinen kan lave op til 100 is i timen, ca. 10 af gangen, hold øje med ready ikonet.
13. **Tømning / Rengøring af maskine**
14. Tøm så meget som muligt af og klik på knappen (Wash) for at stoppe frysningsprocessen.
15. Hæld da lunkent vand i kammeret og lad det køre i et par minutter, tag evt. metal røret op for at fremskynde processen. (Røret kan skylles i lunkent vand.)
16. Tøm da indholdet i en balje/spand og gentag processen til der kun kommer vand ud.
    * Hæld gerne vand op af siderne i kammeret så alt kommer med ud.
17. Når så meget som muligt er tømt ud, sluk da maskinen på hovedknappen.
18. Rengøring af de indvendige dele er med i lejeaftalen, så du behøver ikke at skille maskinen af. (Vi skal alligevel desinficere alle dele og smøre pakninger.)
19. Så eneste du godt lige må rengøre i alm. Sæbevand er drypbakken. Samt tørre maskinen af hvis der sidder nogle rester udvendigt.
20. **Transport**

Maskinen er meget tung (90KG) og derfor kan der lånes en løftevogn med, som den også kan stå på under brug. Den kan løftes op til 1 meter over jorden så den har normalt brugshøjde. Løftevognen har også hjul under så den kan transporteres rundt og har låsemekanisme til hjulene så den står fast.

Skal man løfte maskinen op anbefales det man minimum er 2 personer om det.

Vi har også en sækkevogn med manuel lift man kan låne, hvis man skal transportere den steder man ikke kan komme til med løftevogn.

***HAR DU NOGEN SPØRGSMÅL ER DU VELKOMMEN TIL AT KONTAKTE OS :***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ronnie Aufeldt***  *Niels Nielsensgade 2, 4900 Nakskov*  *Email* [*ronnie@slushice-lolland.dk*](mailto:ronnie@slushice-lolland.dk)  *Tlf 50 20 35 48* |  |

